附件：申请采购设备清单

	序号
	产品名称
	参数要求
	品牌/型号
	单位
	数量
	单价
	价格
	备注

	1
	停车检测设备
	1、毫米级别军工侦测雷达；
2、星光级夜视镜头；
3、耐高温电池；
4、微安级低功耗工作模式；
5、工业级传输通讯模块；
6、IP68防水等级设计；
7、5盾冲撞力防保护结构设计；
8、离场抓拍试验
9、无破路设计；
10、无拉电设计；
11、支持ETC功能接入；支持设备OTA在线升级检查。
12、白天算法识别率>99.8%；夜晚算法识别率>94.5%。
13、可识别中国境内各类车牌，可识别路内车位上垃圾情况并报警，可识别电单车或摩托车并上报系统报警，可识别车头车位，支持后端运算法平台系统优化升级。
14、质保期：不少于9年。
	车泊易/R01
	台
	530
	
	
	

	2
	高位视频- 网络监控摄像机
	1、具有≥400万像素 CMOS传感器。
2、具有≥1/1.8"靶面尺寸。
3、 内置GPU芯片。
4、内置暖光补光灯，最低照度彩色≤0.0002 l×，黑白≤0.0001 l×。
5、 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。
6、设备具有自动维护功能，在IE浏览器设置时间段可自动重启系统或自动删除日志文件。
7、可设置4套场景参数，不同场景参数可按时间设置自动切换。
8、质保期：不少于5年。
	大华/DH-IPC-HFW54XYZKI
	台
	70
	
	
	

	3
	车牌识别 一体机主拍
	一、摄像机参数:
1、型号：300万像素网络高清识别相机；
2、图像传感器：1/1.8"逐行扫描200像素CMOS；
3、分辨率：1080P（1920×1080）、720P（1280×720）；
4、像素尺寸：3.69μm×3.69μm；
5、镜头类型：2.8mm-12mm电动变焦镜头；
6、最低照度: 彩色 0.2Lus@F1.2；
7、快门速度：1/1-1/10000秒；
8、增益范围：0～36dB，步进0.0359dB；
9、图像格式：H.264 HD-SDI、MJPEG；
10、传输比热率：64k-20m,自定义；
11、触发输入:3路开关量，地感抓拍触发输入；
12、触发抓拍响应：抓拍响应时间≤80ms，最大抓拍响应次数：12.5次/秒；
13、补光灯： 智能补光模式，支持常开和常闭；
14、车牌识别：支持视频识别和触发识别，支持蓝牌，黄牌，警牌，新武警，新军牌，新能源车牌，双层车及粤港澳车牌识别，支持自定义车牌；
15、输出信息：车牌颜色、车牌号码、2张车辆大图、车牌彩色小图、车牌二值图等；
16、最佳拍摄范围：3-6米；
17、视频帧率：25FPS； 
18字符叠加：字符包含时间和自定义字符；
19通信协议：TCP/IP RS485；
20网络接口：RJ45标准网络接口；
21防护等级：IP66；
二、LED显示屏功能
1、显示类型:三色自定义（红、绿、黄）双层八个汉字，四层十六个汉字；
2、进入特技：立即显示、自左向右滚动显示，自动换行，多余四字自动滚动显示；
3、显示内容:文本信息，时钟信息；
4、尺    寸：L304ｘH151mm （双层屏）、L304ｘH308mm；
5、显示点阵：64ｘ32、128ｘ64；
三、LED补光灯参数
1、灯珠数：12颗LED；
2、功  率：12W；
3、电  源：AC120-250V/50HZ；
4、光通量:2000LM；
5、最佳照射距离：5-15米；
四、电源参数
1、输入：AC110-240V；
2、输出：DC5V/10A；
3、转换效率：80%；
4、波纹噪音：Vp-p<100mv；
5、产品尺寸：140×61×30（mm）；
6、工作环境：-20℃--+45℃；
7、冷却方式：自然冷却；
8、保护功能：过载，过压，短路等；
9、重量：≤245KG。
五、质保期：不少于5年。
	鹭视通/LST-TCG-LED
	台
	70
	
	
	

	4
	车牌识别 一体机辅拍
	1、型号：300万像素网络高清识别相机；
2、图像传感器：1/1.8"逐行扫描200像素CMOS；
3、分辨率：1080P（1920×1080）、720P（1280×720）；
4、像素尺寸：3.69μm×3.69μm；
5、镜头类型：2.8mm-12mm电动变焦镜头；
6、最低照度: 彩色 0.2Lus@F1.2；
7、快门速度：1/1-1/10000秒；
8、增益范围：0～36dB，步进0.0359dB；
9、图像格式：H.264 HD-SDI、MJPEG；
10、传输比热率：64k-20m,自定义；
11、触发输入:3路开关量，地感抓拍触发输入；
12、触发抓拍响应：抓拍响应时间≤80ms，最大抓拍响应次数：12.5次/秒；
13、补光灯： 智能补光模式，支持常开和常闭；
14、车牌识别：支持视频识别和触发识别，支持蓝牌，黄牌，警牌，新武警，新军牌，新能源车牌，双层车及粤港澳车牌识别，支持自定义车牌。
15、输出信息：车牌颜色、车牌号码、2张车辆大图、车牌彩色小图、车牌二值图等；
16、最佳拍摄范围：3-6米；
17、视频帧率：25FPS； 
18、字符叠加：字符包含时间和自定义字符；
19、通信协议：TCP/IP RS485；
20、网络接口：RJ45标准网络接口；
21、防护等级：IP66；
22、质保期：不少于5年。
	鹭视通/LST-FP-LED
	台
	25
	
	
	

	5
	直杆道闸
	1、道闸类型：直杆；
2、起落速度：≤3秒；
3、道闸杆长：≥4米；
4、闸机朝向：右向；
5、输入电源：220V50Hz；工作电压：90W220VAC；
6、工作环境温度：-10℃～+55℃；
7、具有遇阻返回功能：当闸杆下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸；
8、应有自锁手动解除装置，停电时能解脱自锁，实现手动控制功能；
9、应有自动限位功能，档杆开关到位后，将自动停机限位；
10、应装有热过载保护装置。
11、自锁手动解除功能：停电时能解脱自锁，实现手动控制功能；
12、按键或遥控控制功能：可通过控制盒面板按键进行手动控制或通过遥控器控制挡杆的开、停、关；
13、自动限位功能：挡杆开关到位后，将自动停机限位；
14、遇阻返回功能：当闸杆下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸；
15、外接红绿灯：支持外接红绿灯，道闸开启时显示绿灯，道闸关闭时显示红灯；
16、自动落杆功能：当道闸长时间处于打开状态，可设置时间，超时自动落杆；
17、485接口：1组485接口，可以通过指令控制道闸；
18、到位信号输出：道闸开到位、关到位时，有信号输出；
19、遥控距离试验：空旷场地遥控距离≥30米；
20、高温试验：70±2℃；
21、低温试验：-25±3℃；
22、质保期：不少于5年。
	海康/DS-TMG4XMLST-M
	套
	30
	
	
	

	6
	快速道闸
	1、调速功能:采用直流电机控制，可以实现起、落杆时间调整，起、落杆速度默认三档（可调）；
2、变频功能:支持起、落杆加减速调整，实现快速起竿、慢速落杆，平稳运行； 
3、按键或遥控控制功能:可通过控制盒面板按键进行手动控制或通过遥控器控制档杆的开、停、关。
4、防砸保护功能:可连接地感、红外、压力电波等设备进行车辆防砸保护；
5、到位自检功能:道闸上电后，会自动寻找开到位和关到位；
6、遥控器学习功能:有遥控器对码学习功能，一台道闸可支持学习48个遥控器；
7、到位信号输出:有开到位、关到位信号输出；
8、限位调整:可通过内部按键进行微调限位位置 ；
9、状态显示:可通过数码管显示当前运行状态，故障时显示故障代码，并可显示参数设置菜单；
10、事件日志功能:可以通过RS485串口获取操作事件日志；
11、红绿灯控制功能:放行时控制外接绿灯亮，禁止通行时控制外接红灯亮；
12、放行计数控制功能:设备具有放行计数功能，当收到的开闸指令计数，与过车计数不一致时，控制道闸处于放行状态，当计数相等且防砸线圈无车时，控制道闸落杆；
13、自动落杆功能:道闸同时满足开到位状态、无其他控制开信号、计时到设定时间、防砸线圈上无车条件时，道闸会自动落杆。
14、遥控器锁闸功能:通过遥控器可以使道闸处于常开状态，过车或者其他控制关信号，道闸不会落杆。只有通过遥控器解锁后，道闸可以通过其他控制方式落杆；
15、应急放行功能:断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；通过增加配件，支持断电自动抬杆；
16、开优先功能:道闸落杆过程中，收到开闸信号，会立即抬杆并运行到开到位状态;道闸开闸过程中，按关按键和停按键，不响应；
17、雷达检测:通过毫米波雷达可进行检测车辆和行人；
18、具有遇阻反弹功能：当闸杠下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸（即遇到阻力自动返回）。
19、过流保护:当电机电流达到设定阈值时，电机停止运行（可保护电机）；
20、遥控距离:空旷场地遥控距离≥30米；
21、运行噪声:整机运行平稳，无异响，噪音≤75dB(A)；
22、左右换向功能:杆子更换安装位置即可实现换向；
23、多种控制方式:支持遥控器、控制主机、车辆检测设备等对道闸的开关控制；
24、电源适应性:AC：220V±15%；
25、质保期：不少于5年。
	海康/DS-TMG5XMLST-H
	套
	30
	
	
	

	7
	防砸雷达 
	1、外壳防护等级：IP65；
2、车辆触发功能：在触发雷达作用区域，车速40km/h内，触发捕获率大于99%；
3、区分人车功能：触发雷达在80cm外，区分人和车；防砸雷达不区分人和车；
4、高温试验：70±2℃；
5、低温试验：-40±3℃；
6、质保期：不少于5年。
	海康/NP-TMG03A
	个
	10
	
	
	

	8
	车检器
	1、具有485接口、2路继电器开关量输出接口；
2、支持接入2路线圈；
3、线圈工作频率：28KHz～120KHz；
4、支持灵敏度可调：有4级可设（高、中高、中低、低）；
5、最快响应时间：3.5ms；
6、线圈故障自恢复：在线圈故障排除后，检测器能够自行恢复到检测状态；
7、线圈故障恢复时间：≤100ms；
8、线圈故障检测时间：＜10ms；
9、质保期：不少于5年。
	海康/NP-TMG022
	个
	55
	
	
	

	9
	地感线圈
	1、导线截面积：0.75mm²；
2、长度：50m；
3、材质：镀锡铜；
4、用温度：-60到105℃；
5、质保期：不少于5年。
	海康/NP-TMG025
	个
	85
	
	
	

	10
	场内网络摄像机
	1、传感器类型：≥1/1.8英寸CMOS，内置暖光补光灯
2、支持协议
TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，RTCP，PPPoE，NTP，UPnP
3、基本参数
CMOS传感器类型：可手动或自动调节快门、ICR红外滤片式日夜转换，智能3D数字降噪、自动增益控制、自动白平衡、自动白平衡、支持背光补偿。
4、编码标准
编码标准：H.265+/H.265/H.264
编码码率：256Kbps~3Mbps
5、视频参数
最大图像尺寸：2560×1440
主码流：2560×1440
子码流：704×576
视频码率：H.265/H.264码率可调
图像设置：饱和度、亮度、对比度、锐度等可调
感兴趣区域（ROI）：支持
6、应具有自动白平衡功能，当使用环境实际色温在2800K-10000K范围内变化时，样机应能自动调整白平衡，使输出图像准确重现出观察场景的实际色彩。
7、可在监视画面上叠加 128×128像素24位的BMP格式图片，功能开启/关闭可设，叠加位置可调。 
8、接口：≥1个百兆以太网端口，≥1个DC12V电源接口
9、功能：移动侦测报警、镜头遮蔽报警
10、防护等级：IP67
11、质保期：不少于5年。
	水星/MIPC418W
	台
	255
	
	
	

	11
	场内监控球机
	1、像素≥400万；
2、最大分辨率：2560×1440；
3、最低照度：彩色：0.05lu×/F1.6黑白：0.005lu×/F1.60Lu×（补光灯开启）；
4、最大补光距离≥30m（红外+白光）；
5、镜头焦距：4mm；
6、通用行为分析：支持绊线入侵；支持区域入侵；
7、音频输入≥1路（内置Mic）；
8、音频输出≥1路（内置扬声器）；
9、支持人形检测；
10、支持双向语音对讲；
11、支持声光报警；
12、旋转范围：水平为0°-355°，垂直为-15°-90°
13、支持H.265编码，实现超低码流传输；
14、供电方式：DC12V/1.5A±10%PoE（802.3af）；
15、接口类型：供电；RJ45接口。
16、质保期：不少于5年。 
	水星/MIPC3686W
	台
	30
	
	
	

	12
	硬盘录像机
	1 支持协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，RTCP，PPPoE，NTP，UPnP，Onvif
2支持≥16路网络视频接入；最支持≥256Mbps接入/存储/转发
3支持前智能：人脸检测比对、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD功能
4视频输出：≥1路VGA输出，≥1路HDMI输出，VGA和HDMI支持同源/异源可配；其中HDMI最大支持4K显示输出，VGA最大支持1080P显示输出
5视频压缩标准：Smart H.265/H.265/Smart.264/H.264/MJPEG
6录像分辨率： 16M/12M/8M/5M/4M/3M/1080P/720P/D1
7录像模式：手动录像、定时录像、移动侦测录像
8备份方式：USB存储设备备份、网络备份
9  USB接口：≥2个USB 2.0接口
10  SATA接口：≥1个内置SATA接口，最高支持16TB硬盘、VGA接口≥1个、HDMI接口≥1个、Audio In接口≥1个、Audio Out接口≥1个
11网络接口：≥1个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口
12支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询
13供电方式：12VDC供电
14工作温度及湿度：-10℃~55℃， 湿度小于95%(无凝结)
15存储温度及湿度：0℃~40℃， 湿度小于95%(无凝结)
16、质保期：不少于5年。
	水星/MNVR816
	台
	30
	
	
	

	13
	监控硬盘
	1、容量：4TB ；
2、外形尺寸：3.5英寸 ；
3、接口：SATA 6Gb/s ；
4、缓存:64MB  ；
5、转速：5900RPM。
6、质保期：不少于5年。
	西数/WD40EJRX
	个
	30
	
	
	

	14
	出入口应急呼叫对讲系统
	1、系统参数
1.1、处理器：高性能嵌入式SOC处理器 ；
1.2、操作系统：嵌入式Linu×操作系统；  
2.镜头参数 
2.1、摄像头：带红外灯的CMOS 100w像素；
2.2、摄像头镜头：水平视场角：120°；
3、音频参数
3.1、音频输入：内置高灵敏全向麦克风； 
3.2、音频输出：内置扬声器+ 1×Line Out ；
4、报警参数：报警接口：3×开关量输入，1×开关量输出 ；
5、设备接口 ：网口：1个RJ45 10/100M自适应以太网口；
6、其它参数
6.1、电源：DC5V 1A ；
6.2、功耗：≤5W ；
6.3、工作温度：-30℃～+70℃；
7、质保期：不少于5年。
	笛虎/P5
	套
	30
	
	
	

	15
	UPS不间断电源
	1、容量VA/W:1000VA/800W ；                                   
2、输入电压范围：110-300VAC ；            
3、频率范围：40Hz-70Hz ；                 
4、输入连接：国标 ；                     
5、输入谐波失真：<10% 非线性满载；       
6、输入功率因数：≥0.99 ；              
7、输出电压:220VAC （电池模式）；
8、输出频率：50Hz±0.2Hz （电池模式）；               
9、输出精度：±2% ；
10、电池类型：12V 9AH ；                    
11、锁向范围：46-54Hz/54-66Hz ；          
12、电流峰值比：3:1 ；                     
13、运行环境温度：0-40℃ ；               
14、运行环境湿度：20%-90%（无凝露）；  
15、质保期：不少于5年。
	山特/C1K-800W
	台
	30
	
	
	

	16
	网络设备-双宽带路由器
	（双宽带路由）协议标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at
2.接口 8个10/100/1000M RJ45端口，其中1个WAN口，1个WAN/LAN共用口，6个LAN口
WAN口 1个10/100/1000M自适应RJ45口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）
3.WAN/LAN口
1个10/100/1000M自适应RJ45口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX），支持相互切换
4.LAN口 
6个10/100/1000M自适应RJ45口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX），均支持PoE功能单口最大输出功率30W，整机最大电源功率65W
5.最大接入AP数量
	水星/MR108GP-AC
	台
	30
	
	
	

	17
	网络设备-8口千兆交换机
	网络标准:IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3af 
端口:8个10/100/1000Mbps RJ45 端口，其中1-7端口支持PoE功功能 
指示灯:每台设备具有一个Power指示灯每端口具有一个Link/Act指示灯 
网络介质:10Base-T：3类或3类以上UTP100Base-TX：5类UTP1000Base-T：5类或5类以上UTP 
模式开关:一个网络延长模式开关，开启之后，1-7端口速率强制为10Mbps，供电与数据传输距离最远可达260m以上。 
性能:存储转发支持4K的MAC地址表深度   
使用环境:工作温度：0℃～40℃存储温度：-40℃～70℃工作湿度：10%~90% RH 不凝结 存储湿度:5%~90% RH不凝结 
输入电源:53.5VDC 1.22A 
	水星/MCS1508D
	台
	80
	
	
	

	18
	不锈钢户外防水（挂箱）
	不锈钢30*40*18CM
	国产
	个
	100
	
	
	

	19
	不锈钢户外防水落地网络配电箱
	不锈钢 高100*60*60CM
	国产
	个
	35
	
	
	

	20
	减速带
	高强橡胶  1000×350×50
	国产
	米
	220
	
	
	

	21
	监控立杆
	热镀锌钢管：3.5米，114mm转76mm厚度1.5mm
	国产
	根
	60
	
	
	

	22
	监控支架
	厂家标配尺寸
	国产
	个
	255
	
	
	

	23
	高位监控杆
	热镀锌钢管：6.8米,上口直径60下口直径130
对角260*260mm，厚度2.3mm，（含地笼）
	国产
	根
	15
	
	
	

	24
	挂杆横臂
	Φ60*H=1200*L=3000
	国产
	根
	45
	
	
	

	25
	收费公示牌
	规格：面板2.2厚铝板+UV打印， 尺寸：60×100 
立杆：60镀锌管，长度符合安全高度
	国产
	个
	60
	
	
	

	26
	标识牌
	规格：面板2.2铝板+UV打印   尺寸：40×60，  
立杆：60镀锌管，长度符合安全高度
	国产
	个
	65
	
	
	

	27
	电源线
	RVV3*1.0，国标
	国产
	米
	19270
	
	
	

	28
	超五类网线
	国标
	国产
	米
	19270
	
	
	

	29
	辅材及安装调试
	
	
	项
	1
	
	
	

	总价合计
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