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三明市数据集团SMSCFJT项目国产电脑采购比选文件

一、项目名称：三明市数据集团SMSCFJT项目国产电脑采购比选 
二、项目概况：
1.项目地址：采购人指定地点
2.采购数量：63台
3.交货期限： 自合同签订之日起7日内货到现场并安装。
4.采购及服务内容
国产电脑、系统及软件采购、安装及调试、软件升级、技术培训和售后服务等；其余内容详见采购清单。
三、采购及服务费用：
最高限价：本项目最高限价为5465元/台（含台式电脑、操作系统、办公软件、杀毒软件、版式软件）。63台合计总价不得超过344295元。
四、咨询服务企业应具备的资格条件：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；
5.法律、行政法规规定的其他条件；
6.承担相应项目的专业资质；
7.具有采购标的终端厂家授权证明。
五、报价方式及评审方法：
本项目采用固定总价方式报价，所报价格必须包含立项所需全国产电脑、系统及软件采购、安装及调试、软件升级、技术培训和售后服务等全部费用。评审方法为通过符合性审查的最低报价法，即通过符合性审查且报价最低者为中标人。若出现报价相同，则以各服务企业信用等级高的一方为原则推荐第一中标候选人；若企业信用等级也相同，则以类似项目业绩、企业人员配置等综合条件情况，由招标人自行确定。请各服务单位结合自身情况及管理经验，并充分考虑服务期间的风险，对本项目的国产电脑及配套软件进行报价。
六、相关材料要求：
1.报价单（附件1）；
2.法人代表身份证复印件及授权委托书；
3.营业执照复印件；
4.信用证明文件（如信用中国、中国政府采购网信用查询结果选择其一）；
5.对第七条和需求采购清单内容资格条件要求所做的承诺（格式自拟）；
6.其他资料（如类似项目业绩、企业人员配置等，不做强制性提供要求，各投标人可根据自身情况提供，仅用于第七条报价相同时，为招标人评审所用。）
7. 具有采购标的台式电脑厂家授权证明。
注：所有材料需加盖公司公章，并封装后加盖骑缝章后递交壹份。
七、技术服务内容及其他要求：
1、技术服务内容：详见需求采购清单。
2．地点、履行期限:三明市三元区采购人指定地点。
3.交付时间：自合同签订之日起7日内货到现场并安装。
4.付款方式：采购人收到最终使用用户款项后支付。
5.验收标准：
到货验收：双方共同核对货物品牌、型号、配置及数量，未经采购人同意中标人不得擅自开箱的。
自检及试运行：中标人自检系统性能并调试，通过后申请试运行。试运行期间由专业技术人员驻场支持，直至连续无故障运行满1个月。
最终验收：试运行期一个月结束后提交记录并申请验收，双方联合检查。若存在质量或运行问题，中标人需无条件更换或重新调试至合格交付。
6.项目质保期：3年。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]八、递交响应文件地点及截止时间：
响应文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年9月30日10时30分，地点为：福建省三明市三元区梅岭新村31幢13楼（支持邮寄）。本次采购不接受电子邮件响应文件。
九、联系人及联系方式
联系人：邓先生
电  话：0598-5186669 18605980317
附件：1.采购需求清单
附件：2.报价文件模板
三明市数据集团有限公司
2025年9月25日


附件1：需求采购清单
一、采购产品清单
	序号
	名称
	品牌型号
	参数要求

	1
	台式电脑
	SUMA
天阔T40
	1.品牌:国产品牌;
2.中央处理器(CPU):要求为国产自主可控的处理器，核心数8核，三级缓存8MB，工作主频2.4GHz;
3.主板:与CPU相适应、可匹配的芯片组主板，具有内存插槽数量：2条、M.2硬盘插槽数量：1条，具备智能温控系统;
4.内存:内存容量：16GB，具体为两根，内存频率和内存条代数需要与CPU 相适配；
5.显卡:配备独立显卡或集成显卡，显存容量2GB，具有VGA、HDMI等多种视频输出接口，接口类型与显示屏幕相适配，驱动程序需要与国产电脑的国产操作系统相适配;6.硬盘:配置固态硬盘容量512GB 和机械硬盘容量1TB，支持后续硬盘扩展;
7.驱动器托架:具有3.5寸硬盘位1个、2.5寸硬盘位1个、M.2硬盘位1个;
8.网卡:配备支持全双工的 IEEE标准网卡，驱动程序需要与国产电脑的国产操作系统相适配，适用网络类型为以太网，网络端口数量1个，网卡所支持的正常工作速率1000Mbps，支持IPv4、IPv6多种互联网协议,支持IEEE802.11a/b/g/n等协议,支持2.4GHz和5GHz双频;
9.光驱:内置 DVD-RW光驱，支持DVD刻录标准，速度方面DVD士R/RW>6X、DVD士RAM 6X、DVD士ROM>8X、CD士R/W 12X，可适配市面上的常见光盘，进行读取、刻录等操作;
10.显示器:配置23.8英寸液晶显示器，面板类型为IPS面板或 VA 面板，颜色位深度8bit，刷新率60Hz，分辨率1920x1080，配有 VGA、HDMI等多种视频输入接口，视频输入接口数量2个，接口与显卡相适配，具备低蓝光护眼无频闪功能;
11.音频:集成5.1声道高清声卡，音频接口数量3个，类型分别为线路输入、双声道输出、麦克风输入等接口，具备硬件语音智能降噪技术;
12.键盘鼠标:连接方式为有线(Type-C/USB)，键盘防水、鼠标抗菌键盘按键寿命>5000万次、有线连接响应时间<5ms、轮询率>125Hz，鼠标的传感器类型为光电，鼠标轮询率>125Hz、有线连接响应时间<5ms;
13.电源:电源功率180W，具有80PLUS金牌认证，在50%电源负载时电源效率90%，具备断电保护功能;
14.散热:具备整机散热功能，且散热风扇需与CPU等主机元件正常工作中的发热量相适配，即散热能力CPU热设计功耗下的发热量;
15.机箱:体积13L，可立可卧，具备不低于IP5X的防尘等级，具备易拆卸设计;
16.接口:配置USB接口7个(前置3个，后置4个)，HDMI接口1个，VGA接口1个，串口1个;千兆网络接口1个，RJ-45网络接口1个;
17.扩展槽:配置PCIe标准插槽18.BIOS:配置国产固件，与国产系统相适配;19.操作系统:国产桌面操作系统:20.认证:通过ccc、环境、中国节能认证；
18.BIOS:配置国产固件，与国产系统相适配;
19.操作系统:国产桌面操作系统；
20.认证:通过ccc、环境、中国节能认证；
21.噪声:主机工作状态的声压级20dB，正常运行噪声≤40dB，满载运行噪声≤50dB； 
22.售后服务:3年整机质保，3年免费上门服务。

	2
	操作系统
	银河麒麟
桌面操作系统V10
	1.主流国产操作系统产品，可以满足日常办公需求;
2.提供自研的人性化人机交互桌面环境，同时提供自主研发系统资源监视器、闹钟、截图、传书、天气、播放器、自研邮件客户端;
3.提供自研浏览器及功能，同时支持360安全浏览器等国产主流浏览器; 
4.具备设备管理、文件系统管理、用户管理、个性化设置等基本功能，提供备份还原、应用商店、更新管理器等常用工具;
5.提供多屏协同功能，支持主流安卓设备无线投屏到本机终端;提供投射程序，支持搭载多屏协同的终端投射;支持白名单机制，认证过的设备可快速接入;支持PIN码认证的一键开启和禁用;
6.提供支持图形化的外设设备管控工具，包括USB、有线网卡、无线网卡、摄像头、打印机、蓝牙等设备，支持设备接入的黑白名单策略；
7.提供安全体检功能，包括系统文件权限、来源检查、用户文件权限、文件完整性、应用完整性、进程保护、模块防卸载、文件保护、联网控制、执行控制、远程服务、防火墙、地址随机化、外设管控等14 项检测;
8.提供网络检测功能，支持网络硬件配置、网络连接配置、DHCP 服务、DNS 服务、host 文件、电脑能否上网等网络检测;
9.支持从云端获取打印机驱动的能力；
10.适配兼容wps office、360等国内主流办公软件;
11.提供3年免费升级服务，免费更新系统并且定期发布系统安全与功能升级补丁。

	3
	办公软件
	WPS
WPS Office 2023 for Linux专业版
	1.支持国产CPU 及国产操作系统;
2.提供的产品不是基于 java 语言开发以及系统运行环境不依赖于 java环境，以减少内存占用及提高产品的性能;
3.具有文字处理、电子表格和演示文稿等多种功能;
4.具备文件管理、页面管理、公文语义管理、签章管理、手写签批和注释功能、打印、添加水印和掩膜等基本功能;支持文档编辑、内容文字编辑、图片编辑、生成可控外带的安全 0FD文件以及溯源水印提供文号章、时间戳、预盖章、署名章、扫码盖章等签章功能;支持翻页、跳转、缩放、文本选择与复制功能;支持缩略图、大纲、语义、书签、数字签名、附件的导览功能;
5.支持图表重置样式、快速按钮、快速布局、更改颜色;
6.支持“文件瘦身”功能;
7.支持 OFD、PDF 阅读和输出;
8.软件性能:文字文档:100KB纯文本打开时间≤0.8秒;10MB图文混合文本打开时间≤1秒;单页文字文档打印时间≤8.0秒。表格文档:100KB纯文本打开时间≤1秒;10MB图文混合文本打开时间≤1.4秒;单页表格文档打印时间≤10.0秒。演示文档:100KB纯文本打开时间≤1.0秒;10MB图文混合文本打开时间≤1.0秒;单页演示文档打印时间≤9 秒;
9.支持多种不同风格界面，适应不同 0ffice 版本用户界面操作需求:
10.产品自主可控，软件代码自主率应在97%以上;
11.提供3年免费升级服务，3年质保服务。

	4
	杀毒软件
	天融信
TOPSEC TopEDR
	1.支持国产操作系统;
2.支持国产专用机终端，恶意代码检出率不低于99.5%，国产专用机终端恶意代码误报率不高于0.05%;
3.具备文件粉碎、文件监控、边界防护、压缩包查杀、离线导入病毒库展示终端操作日志、通信模块和文件查杀模块单独分离等功能;
4.具备多个自主研发的本地引擎，如云查杀、系统修复、人工智能引擎Matrix、狩猎者杀毒引擎等。支持多引擎组合查杀能力;
5.支持查看系统防护日志，定时查杀与升级任务(在线与离线升级)开启或关闭扫描(包括扫描类型、频率、时间及自定义)；
6.支持防止软件非授权退出和软件自我保护;
7.提供3年免费升级，3年质保服务。

	5
	版式软件
	福昕
Foxit OFD版式软件（Linux) V8.0办公套件
	1.支持国产操作系统;
2.可支持CAD、BIM三维模型轻量化后嵌入ofd文档，在阅读时可支持三维模型结构树、视图、属性、场景动画的阅读;可支持二维与三维模型的互操作与动态阅读;可支持三维注释功能;
3.支持设置安全阅读模式，防止0FD文件未经授权擅自访问和传输数据等；
4.支持用户定制工具栏、锁定/解锁工具栏、重置工具栏、隐藏工具栏等功能，满足用户偏好使用习惯，可实现定制基本工具栏(含打开、保存、另存为、打印、手型、逆序阅读、选择文本、文本查看器截图、套打等功能)，视图工具栏(含上一视图、下一视图、实际大小、适合页面、适合宽度、适合视区、适合高度、缩小、放大、顺时针旋转和逆时针旋转等功能)，页面管理工具栏，绘图工具栏手写笔工具栏，安全电子签章工具栏，查找工具栏，编辑工具栏，注释工具栏，导出工具栏，校对符号标注工具栏等系列功能的任意搭配组合;
5.支持将已打开的 pdf/ofd 文档，通过版面分析等技术，另存为 docx、xlsx、pptx格式的字体、段落格式、行间距等属性的流式办公文档格式，具有一键生成、识别效率高，排版精准等特点;
6.软件性能: 加载 10MB 级综合文档并提取全文所需时间≤0.25秒,10MB级别大文件另存为本地文件所需时间≤0.15秒，100页大文件发送到打印机驱动所需时间≤6.3秒，10MB大文件发送到打印机驱动所需时间≤8.7秒，加载 500 页文档所需时间≤0.4秒，指定页码跳转并显示页面内容所需时间≤0.25 秒。
7.提供3年免费升级，3年质保服务。





二、技术与服务要求
1.安装和调试
(1)由中标人负责将软硬件产品和货物按合同签订的具体要求、具体数量、具体时间地点运 送到最终目的地，并负责系统现场安装、调试、集成、技术培训、验收和售后服务等工作，系 统经最终验收合格后交付采购人使用。
(2)系统安装、联网调测所需各种工器具、仪表及安装材料辅料等均由中标人负责提供。
(3)中标人对涉及安装实施过程中的各种辅助材料，请根据自身实施经验和安装现场具 体情况进行足量配置，数量应能满足本项目的建设需要，所需费用含在中选价中，该部分费用 实行包干，采购人不再另行支付。
2.验收
验收标准
(1)所有货物或材料应按生产厂家的产品验收标准、本次采购要求及合同中的相关条款进 行验收，如有矛盾，以其中最高要求为准。
(2)软件产品按国家、行业标准，及本次采购要求，及合同中的相关条款进行验收，如有矛盾，以其中最高要求为准。
(3)涉及工程的验收均按国家有关现行施工和验收规范及福建省有关现行施工管理办法执 行，中标人施工安装过程中所有工程记录和技术性资料及各种签证文件，均为原始验收有效文件，不得随意更改。因中标人施工安装不当所造成的质量问题，而影响本项目的施工，由此造成的损失均由中标人负责。
验收步骤
(1)出厂检验。中标人负责所提供产品的出厂验收，保证产品原厂地和技术指标的真实性、 完整性，负责将产品送达交货地点，并向采购人提供货物制造厂的出厂检验报告和质量合格证书以及原装品牌设备的证明资料或文件，进口设备验货时还应提供海关验关报告和商检报告等。
(2)到货验收。货物送至采购人规定的安装现场后，采购人和中标人共同对货物的品牌、型号、配置、数量，原装品牌设备的证明文件或资料等进行检查、核对，即到货验收。到货验合格后双方签字认可。到货时，未经采购人同意，中标人私自开箱（或拆封）的，采购人有权拒绝进行到货验收，由此产生的费用和后果由中标人负责。到货验收期间，如发现货物质量有问题或所提供货物非原装品牌产品或软件非正版，中标人应无条件免费更换整机产品或软件，承担由此发生相应责任并赔偿采购人的损失。如因此而影响安装则按合同有关条款处理。
(3)中标人自检及试运行。系统安装调试完毕后，中标人应对系统的整体性能和功能进行自检，自检结果必须符合本次采购要求及合同中的相关条款，中标人应负责组织专业技术人员进行系统的安装调试，解决安装中出现的问题。自检无误后，中标人向采购人提交试运行申请，经采购人同意后，系统转入为期一个月的试运行。试运行期间，中标人应有专业技术人员进行现场技术支持，出现的任何系统软硬件问题，应由中标人及时处理纠正直至连续无故障试运行一个月。采购人有权派出技术人员参加，中标人有义务对其进行指导并解答其提供出的相关技术问题。
(4)最终验收。试运行结束后，中标人应向采购人提交试运行记录，并提出最终验收申请。 经采购人同意后，买卖双方共同进行系统的最终验收，验收结果必须符合本次采购要求及合同中的相关条款。最终验收期间，如有发现货物质量有问题中标人应无条件免费更换产品，如系统运行有问题，中标人应无条件重新检测并调试系统直至最终验收合格交付使用。
★中标人在采购人安装现场进行系统安装、调试直至最终验收所发生的一切费用均由中标人承担且已含在中选价中。
3.技术培训
(1)中标人应结合中标人自检、最终验收阶段，免费为采购人技术人员（包括软件系统的系统管理员、软件运行维护人员、系统操作人员）进行有关系统安装、调试、维护、操作、保养等方面的技术培训，直至采购人技术人员能熟练独立操作。
4.技术资料
中标人提供的全套书面技术资料应该是一套符合规范标准的、可保存的、完整的、准确的并容易查阅的文档。全套书面技术资料应该能满足确保系统正常运行所需的运行、维护及管理 有关的全套文件，并在采购文件中列出所提供的书面技术资料详细清单。在设备交货时，中标人还应向采购人提供不少于以下列明的中文（或带有中文摘要的英文）技术资料，随机提供。并提供货物原装品牌的证明文件或资料，其费用应包括在本次中选价内。
(1)系统安装手册；
(2)系统管理员手册；
(3)用户使用手册；
(4)出厂明细表（装箱单）；
(5)产品技术标准（含验收标准）和试验方法；
(6)出厂检验报告和质量合格证书；
(7)其它应提交的资料（包括如：进口设备需提供合格证、海关完税单、商检证、产地证明、装箱单等资料；国内设备提供合格证、装箱单等资料）。
5.质保期和售后服务要求
(1)本项目所有软硬件产品的质量保证期为系统经最终验收合格后三年，三年内非人为损坏的硬件故障需免费更换，质保期内中标人应为采购人提供免费咨询和技术维护服务。
(2)在质保期内，如果系统发生故障，中标人应在接到采购人求助2小时内响应，并根据工程量及时修复软件错误，直至满足最终验收指标和性能的要求。提供每年2次巡检服务。
(3)中标人应免费向采购人提供系统应用软件升级的服务，并在采购文件中明确软件升级的方式。在系统扩容及软件升级时，中标人应派专业技术人员到场指导。
(4)中标人未能按规定履行承诺的，采购人有权另找第三方进行维修，其费用由中标人承担。
6.特殊工具
中标人应向采购人提供系统安装和维修所需的特殊专用工具及清单（如果有的话）并在采购文件中提供，其费用包括在中选价中。
7.备品备件
中标人应提供设备在质量保证期内所需的备品备件，其费用含在中选价中。
8.安全责任
中标人必须加强项目实施过程中安全防护，在此过程中导致双方及第三方的任何人身、设备安全事故及财产损失均由中选方负全责。
9.违约责任
(1)中标人未能按合同约定的时间节点完成工程进度的，延期7天内（含7天）的，每天扣除合同总额的0.1%作为逾期违约金；延期8-15天（含15天），每天扣除合同总额的0.3% 作为逾期违约金；延期16-30天（含30天），每天扣除合同总额的0.5%作为逾期违约金，延期超过30天，采购人有权单方终止采购合同。
(2)中标人未能按采购文件响应提供货物及服务的，采购人有权不予支付合同款，直至中标人提供满足采购文件响应的货物及服务。若整改后仍无法满足采购文件响应的，采购人有权单方终止采购合同。给采购人造成的经济损失将从履约保证金中扣除；经济损失超过履约保证金部分的，采购人有权追偿。
(3)★中标人无法按服务要求提供售后服务的，采购人有权寻求第三方解决售后需求。所需费用从质保金中扣除。
三、其他要求
1.中标人应根据本次采购文件规定，负责本项目所需各种软硬件设备的采购、运输、装卸、存放、现场安装、调试、试运行、技术培训和售后服务等工作，本项目为交钥匙工程。
2.中标人必须保证提供的所有软硬件产品具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且 为全新原装品牌产品。中标人所提供的服务应符合国家相关法律法规，软件必须是正版的合法 的产品。如因产品违反国家相关规定而产生的纠纷和责任，均由中标人负全责。若因此给采购人造成损失的，中标人还要负赔偿责任。
3.采购人在授予合同时有权对本次采购的货物数量和服务进行部分调整。
4.投标人生产、经销的货物或服务的资格必须得到有关行政主管部门的许可。
5.投标人须保障采购人在使用其采购货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯 专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关， 投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的， 投标人应赔偿该损失。
6.本项目不允许中标人以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视为中标人违约，中标人违约对采购人造成的损失，需另行支付相应的赔偿。
7.采购人对本项目有保密要求。中标人在本项目履约期间有为其保密的义务，中标人应负责保证其公司参与人员的政治素质，保守秘密，不得对本项目无关人员泄露或提供本次业务活动的秘密。若造成失秘密事故，将按国家有关法律追究法律责任。
8.本次采购文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人商签订合同时，由双方协商订立。
9．本项目要求提交履约保证金。
（1）履约保证金金额为：签约合同价的10%。
（2）履约担保形式：可采用现金形式或履约保函形式（包括银行保函、工程保证保险、担保保函）。
（3）履约担保期限：履约担保应在合同签订前提交。履约担保期限为自履约保证金提交之日起至服务期满后28日止。
（4）本项目不允许分包、转包，如有发现，采购人有权单方面解除合同，并没收其履约保证金；给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，采购人有权对超过部分进行索赔。


附件2：报价文件模板
一、报价单
项目名称： 三明市数据集团SMSCFJT项目国产电脑采购比选 
	投标人全称
	

	报价
	

	备注
	本公司承诺完全满足采购文件中各项要求。详见分项报价


注：1. 报价单是完成本采购文件中所要求的全部内容的最终价格。 
2.“报价单”若为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。
3. 以上表格如不能完全表达清楚投标人认为必要的费用明细，投标人可自行补充。

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：     年   月     日





分项报价表
项目名称： 三明市数据集团SMSCFJT项目国产电脑采购比选       货币单位：人民币/元
	序号
	名称
	品牌型号
	参数要求
	单价
	总价
	备注

	1
	台式电脑
	SUMA
天阔T40
	1.品牌:国产品牌;
2.中央处理器(CPU):要求为国产自主可控的处理器，核心数8核，三级缓存8MB，工作主频2.4GHz;
3.主板:与CPU相适应、可匹配的芯片组主板，具有内存插槽数量：2条、M.2硬盘插槽数量：1条，具备智能温控系统;
4.内存:内存容量：16GB，具体为两根，内存频率和内存条代数需要与CPU 相适配；
5.显卡:配备独立显卡或集成显卡，显存容量2GB，具有VGA、HDMI等多种视频输出接口，接口类型与显示屏幕相适配，驱动程序需要与国产电脑的国产操作系统相适配;6.硬盘:配置固态硬盘容量512GB 和机械硬盘容量1TB，支持后续硬盘扩展;
7.驱动器托架:具有3.5寸硬盘位1个、2.5寸硬盘位1个、M.2硬盘位1个;
8.网卡:配备支持全双工的 IEEE标准网卡，驱动程序需要与国产电脑的国产操作系统相适配，适用网络类型为以太网，网络端口数量1个，网卡所支持的正常工作速率1000Mbps，支持IPv4、IPv6多种互联网协议,支持IEEE802.11a/b/g/n等协议,支持2.4GHz和5GHz双频;
9.光驱:内置 DVD-RW光驱，支持DVD刻录标准，速度方面DVD士R/RW>6X、DVD士RAM 6X、DVD士ROM>8X、CD士R/W 12X，可适配市面上的常见光盘，进行读取、刻录等操作;
10.显示器:配置23.8英寸液晶显示器，面板类型为IPS面板或 VA 面板，颜色位深度8bit，刷新率60Hz，分辨率1920x1080，配有 VGA、HDMI等多种视频输入接口，视频输入接口数量2个，接口与显卡相适配，具备低蓝光护眼无频闪功能;
11.音频:集成5.1声道高清声卡，音频接口数量3个，类型分别为线路输入、双声道输出、麦克风输入等接口，具备硬件语音智能降噪技术;
12.键盘鼠标:连接方式为有线(Type-C/USB)，键盘防水、鼠标抗菌键盘按键寿命>5000万次、有线连接响应时间<5ms、轮询率>125Hz，鼠标的传感器类型为光电，鼠标轮询率>125Hz、有线连接响应时间<5ms;
13.电源:电源功率180W，具有80PLUS金牌认证，在50%电源负载时电源效率90%，具备断电保护功能;
14.散热:具备整机散热功能，且散热风扇需与CPU等主机元件正常工作中的发热量相适配，即散热能力CPU热设计功耗下的发热量;
15.机箱:体积13L，可立可卧，具备不低于IP5X的防尘等级，具备易拆卸设计;
16.接口:配置USB接口7个(前置3个，后置4个)，HDMI接口1个，VGA接口1个，串口1个;千兆网络接口1个，RJ-45网络接口1个;
17.扩展槽:配置PCIe标准插槽18.BIOS:配置国产固件，与国产系统相适配;19.操作系统:国产桌面操作系统:20.认证:通过ccc、环境、中国节能认证；
18.BIOS:配置国产固件，与国产系统相适配;
19.操作系统:国产桌面操作系统；
20.认证:通过ccc、环境、中国节能认证；
21.噪声:主机工作状态的声压级20dB，正常运行噪声≤40dB，满载运行噪声≤50dB； 
22.售后服务:3年整机质保，3年免费上门服务。
	
	
	

	2
	操作系统
	银河麒麟
桌面操作系统V10
	1.主流国产操作系统产品，可以满足日常办公需求;
2.提供自研的人性化人机交互桌面环境，同时提供自主研发系统资源监视器、闹钟、截图、传书、天气、播放器、自研邮件客户端;
3.提供自研浏览器及功能，同时支持360安全浏览器等国产主流浏览器; 
4.具备设备管理、文件系统管理、用户管理、个性化设置等基本功能，提供备份还原、应用商店、更新管理器等常用工具;
5.提供多屏协同功能，支持主流安卓设备无线投屏到本机终端;提供投射程序，支持搭载多屏协同的终端投射;支持白名单机制，认证过的设备可快速接入;支持PIN码认证的一键开启和禁用;
6.提供支持图形化的外设设备管控工具，包括USB、有线网卡、无线网卡、摄像头、打印机、蓝牙等设备，支持设备接入的黑白名单策略；
7.提供安全体检功能，包括系统文件权限、来源检查、用户文件权限、文件完整性、应用完整性、进程保护、模块防卸载、文件保护、联网控制、执行控制、远程服务、防火墙、地址随机化、外设管控等14 项检测;
8.提供网络检测功能，支持网络硬件配置、网络连接配置、DHCP 服务、DNS 服务、host 文件、电脑能否上网等网络检测;
9.支持从云端获取打印机驱动的能力；
10.适配兼容wps office、360等国内主流办公软件;
11.提供3年免费升级服务，免费更新系统并且定期发布系统安全与功能升级补丁。
	
	
	

	3
	办公软件
	WPS
WPS Office 2023 for Linux专业版
	1.支持国产CPU 及国产操作系统;
2.提供的产品不是基于 java 语言开发以及系统运行环境不依赖于 java环境，以减少内存占用及提高产品的性能;
3.具有文字处理、电子表格和演示文稿等多种功能;
4.具备文件管理、页面管理、公文语义管理、签章管理、手写签批和注释功能、打印、添加水印和掩膜等基本功能;支持文档编辑、内容文字编辑、图片编辑、生成可控外带的安全 0FD文件以及溯源水印提供文号章、时间戳、预盖章、署名章、扫码盖章等签章功能;支持翻页、跳转、缩放、文本选择与复制功能;支持缩略图、大纲、语义、书签、数字签名、附件的导览功能;
5.支持图表重置样式、快速按钮、快速布局、更改颜色;
6.支持“文件瘦身”功能;
7.支持 OFD、PDF 阅读和输出;
8.软件性能:文字文档:100KB纯文本打开时间≤0.8秒;10MB图文混合文本打开时间≤1秒;单页文字文档打印时间≤8.0秒。表格文档:100KB纯文本打开时间≤1秒;10MB图文混合文本打开时间≤1.4秒;单页表格文档打印时间≤10.0秒。演示文档:100KB纯文本打开时间≤1.0秒;10MB图文混合文本打开时间≤1.0秒;单页演示文档打印时间≤9 秒;
9.支持多种不同风格界面，适应不同 0ffice 版本用户界面操作需求:
10.产品自主可控，软件代码自主率应在97%以上;
11.提供3年免费升级服务，3年质保服务。
	
	
	

	4
	杀毒软件
	天融信
TOPSEC TopEDR
	1.支持国产操作系统;
2.支持国产专用机终端，恶意代码检出率不低于99.5%，国产专用机终端恶意代码误报率不高于0.05%;
3.具备文件粉碎、文件监控、边界防护、压缩包查杀、离线导入病毒库展示终端操作日志、通信模块和文件查杀模块单独分离等功能;
4.具备多个自主研发的本地引擎，如云查杀、系统修复、人工智能引擎Matrix、狩猎者杀毒引擎等。支持多引擎组合查杀能力;
5.支持查看系统防护日志，定时查杀与升级任务(在线与离线升级)开启或关闭扫描(包括扫描类型、频率、时间及自定义)；
6.支持防止软件非授权退出和软件自我保护;
7.提供3年免费升级，3年质保服务。
	
	
	

	5
	版式软件
	福昕
Foxit OFD版式软件（Linux) V8.0办公套件
	1.支持国产操作系统;
2.可支持CAD、BIM三维模型轻量化后嵌入ofd文档，在阅读时可支持三维模型结构树、视图、属性、场景动画的阅读;可支持二维与三维模型的互操作与动态阅读;可支持三维注释功能;
3.支持设置安全阅读模式，防止0FD文件未经授权擅自访问和传输数据等；
4.支持用户定制工具栏、锁定/解锁工具栏、重置工具栏、隐藏工具栏等功能，满足用户偏好使用习惯，可实现定制基本工具栏(含打开、保存、另存为、打印、手型、逆序阅读、选择文本、文本查看器截图、套打等功能)，视图工具栏(含上一视图、下一视图、实际大小、适合页面、适合宽度、适合视区、适合高度、缩小、放大、顺时针旋转和逆时针旋转等功能)，页面管理工具栏，绘图工具栏手写笔工具栏，安全电子签章工具栏，查找工具栏，编辑工具栏，注释工具栏，导出工具栏，校对符号标注工具栏等系列功能的任意搭配组合;
5.支持将已打开的 pdf/ofd 文档，通过版面分析等技术，另存为 docx、xlsx、pptx格式的字体、段落格式、行间距等属性的流式办公文档格式，具有一键生成、识别效率高，排版精准等特点;
6.软件性能: 加载 10MB 级综合文档并提取全文所需时间≤0.25秒,10MB级别大文件另存为本地文件所需时间≤0.15秒，100页大文件发送到打印机驱动所需时间≤6.3秒，10MB大文件发送到打印机驱动所需时间≤8.7秒，加载 500 页文档所需时间≤0.4秒，指定页码跳转并显示页面内容所需时间≤0.25 秒。
7.提供3年免费升级，3年质保服务。
	
	
	

	总价
	人民币大写：
人民币小写：





投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：     年   月     日






二、授权委托书
本授权委托书声明：我XXX系XXXXXXXXXXXXXX的法定代表人，现委托授权XXX为我公司办理 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX采购文件手续，并以我公司的名义进行报价工作。代理人在办理供应商报价等手续过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委托权，特此委托。







代理人（签字）：                    
代理人身份证号码：
代理人手机号码：
单位名称（盖章）：
法定代表人（签字）：


日期：     年    月    日




三、营业执照复印件





四、信用证明文件
（如信用中国、中国政府采购网信用查询结果选择其一）；




五、对技术与服务要求条件要求所做的承诺
（格式自拟）



六.其他资料
（如类似项目业绩、企业人员配置等，不做强制性提供要求，各投标人可根据自身情况提供，仅用于第七条报价相同时，为招标人评审所用。）
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